<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="90.475" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="90.475" y1="0" x2="90.475" y2="51.425" width="0" layer="20"/>
<wire x1="90.475" y1="51.425" x2="0" y2="51.425" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="51.425" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="launch-tower">
<packages>
<package name="UWE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="special">
<description>&lt;b&gt;Special Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
7-segment displays, switches, heatsinks, crystals, transformers, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DRIL-3">
<description>&lt;b&gt;MARKER&lt;/b&gt; &lt;p&gt;
drill 3.0 mm'</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="1x2mta">
<description>&lt;b&gt;AMP Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
RJ45 Jack connectors&lt;br&gt;
 Based on the previous libraris:
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;amp.lbr
 &lt;li&gt;amp-j.lbr
 &lt;li&gt;amp-mta.lbr
 &lt;li&gt;amp-nlok.lbr
 &lt;li&gt;amp-sim.lbr
 &lt;li&gt;amp-micro-match.lbr
 &lt;/ul&gt;
 Sources :
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;Catalog 82066 Revised 11-95 
 &lt;li&gt;Product Guide 296785 Rev. 8-99
 &lt;li&gt;Product Guide CD-ROM 1999
 &lt;li&gt;www.amp.com
 &lt;/ul&gt;
 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MYJUMPER">
<description>&lt;b&gt;JUMPER REVISITE PAR AMAURY&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$3" library="launch-tower" package="UWE" value="DC/DC_CONV_24V"/>
<element name="U$4" library="launch-tower" package="UWE" value="DC/DC_CONV_24V"/>
<element name="U$1" library="special" package="DRIL-3" value=""/>
<element name="U$2" library="special" package="DRIL-3" value=""/>
<element name="U$5" library="special" package="DRIL-3" value=""/>
<element name="U$6" library="special" package="DRIL-3" value=""/>
<element name="J3" library="1x2mta" package="MYJUMPER" value=""/>
<element name="J5" library="1x2mta" package="MYJUMPER" value=""/>
<element name="J7" library="1x2mta" package="MYJUMPER" value=""/>
<element name="J8" library="1x2mta" package="MYJUMPER" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$4" pad="+VIN"/>
<contactref element="J7" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="+VIN"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$4" pad="+VOUT"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="+SENSE"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$4" pad="-VOUT"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="-SENSE"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$3" pad="+VOUT"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="+SENSE"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$3" pad="-VOUT"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="-SENSE"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$3" pad="ON/OFF-CONTROL"/>
<contactref element="J8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="U$4" pad="ON/OFF-CONTROL"/>
<contactref element="J7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="U$3" pad="-VIN"/>
<contactref element="J8" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="-VIN"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
